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Abkürzungen
	Builder Operator
	Operator de „FW-Update Builders“ der den „FW-Update Safe“ zusammenstellt

	FW
	Firmware, Programm welches auf einer speziellen Hardware läuft

	FW-Update
	Einspielen neuer Anwendungen auf eine Hardware

	FW-Update Builder
	Software zu Sammlung aller Daten, die für das FW-Update benötigt werden, und Erzeugung der verschlüsselten FW-Update Safes 

	FW-Update Loader
	Software zur Entschlüsselung der FW-Update Safes und Starten der FW-Update SW

	FW-Update Prozeß
	Das Einspielen der neuen Anwendungen in einen Cordonel

	FW-Update Safe
	Verschlüsselter Container mit allen Daten, die für den FW-Update Prozeß im Offline- Betrieb benötigt werden

	FW-Update SW
	Software, die den eigentlichen FW-Update Prozeß im Cordonel ausführt 

	Genesis
	Interner Name des Cordonels, wird häufig noch stellvertetend für den Cordonel verwendet 

	HW
	Hardware

	MID
	Measurement Instrument Directive, Prüfvorschrift von staatlichen Prüfanstalten (z.B. PTB)

	Offline-Betrieb
	Es besteht keine Verbindung zum Xylem-Netzwerk

	Online-Betrieb
	Es besteht eine direkte oder VPN Verbindung zum Xylem-

	PTB
	Physikalisch Technische Bundesanstalt

	SW
	Software 

	Update Opertor
	Operator, der den eigentlichen „FW-Update Prozeß“ ausführt

	VPN
	Virtuel Private Network, virtuelle verschlüsselte Verbindung mit einem Netzwerk
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Das „Cordonel Service FW-Update“ soll es ermöglichen schon ausgelieferte Cordonels™ im Feld oder beim Kunden, im Offline-Betrieb, zu aktualisieren. 
Eine allgemeine Einleitung über das gesamte Produktpaket gibt es in der [FWU_PK] nachzulesen.
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Die „Kurzanleitung Cordonel FW-Update Loader“ beschreibt die Software, die den „FW-Update Safe“ lädt, entschlüsselt und die „FW-Update SW“ auspackt und startet. 
Alle hier beschriebenen Elemente sollen einen Überblick über das System verschaffen und sind nicht bis in das letzte Detail beschrieben.
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Es wird ein PC mit dem MS-Windows™ 10 Betriebssystem benötigt.
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Das Microsoft™ .NET framework 4.7.2 oder höher muß auf dem PC installiert sein.
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